**附件1：报名表**

**报名表**

**项目编号：SEK2024018**

**项目名称：山东省第二康复医院住院楼8楼原康复大厅日立中央空调改造项目**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **联系人** |  |
| **联系方式** |  |
| **邮箱** |  |
| **地址** |  |

单位名称（公章）：

日期： 年 月 日

**附件2：要求**

**响应文件要求**

**内容要求**

1.营业执照副本（复印件加盖公章）及相关资质证明

2.法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人证明或身份证（复印件加盖公章）

3.报价单（见附件3）

4.供应商认为有必要的其他材料（**参照评分表**）。

**其他要求**

1. 响应文件，一份三份，建议钉装或胶装。
2. 对响应文件密封情况不做要求。

**附件3：报价单**

**报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **报价(单价：元)** |
| 1 | 山东省第二康复医院住院楼8楼原康复大厅日立中央空调改造项目 | 小 写 ： 大 写 ：  |
| 工期： |
| 质保期： |
| 备注： |

注：（1）提交报价单视同响应院内采购项目需求公示中所有要求。

1. 供应商所报价格为含税全包价，因参与本项目产生的人工、印刷、差旅等费用由供应商承担。

（3）报价不得高于预算控制价。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间名称 | 面积 | 设备名称 | 型号规格 | 单台制冷量（KW） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 男更衣室 | 8.4 | 低静压风管式室内机（原设备） | RPIZ-28FSN6QC/P | 2.8 | 台 | 1 |  |  | 拆除移机费用 |
| 女更衣室 | 8 | 低静压风管式室内机（原设备） | RPIZ-22FSN6QC/P | 2.2 | 台 | 1 |  |  | 拆除移机费用 |
| 换鞋室 | 20.2 | 低静压风管式室内机 | RPIZ-45FSN6QC/P | 4.5 | 台 | 1 |  |  | 新增设备 |
| 办公室 | 10.55 | 低静压风管式室内机（原设备） | RPIZ-28FSN6QC/P | 2.8 | 台 | 1 |  |  | 拆除移机费用 |
| 控制室 | 24.04 | 低静压风管式室内机 | RPIZ-50FSN6QC/P | 5.0  | 台 | 1 |  |  | 新增设备 |
| 换车间 | 14.01 | 低静压风管式室内机 | RPIZ-32FSN6QC/P | 3.2 | 台 | 1 |  |  | 新增设备 |
| 污秽处理间 | 10.33 | 低静压风管式室内机 | RPIZ-28FSN6QC/P | 2.8 | 台 | 1 |  |  | 新增设备 |
| 线控器 | PC-P1HEQ | 个 | 7 |  |  |  |
| 分歧管 | 日立配套 | 个 | 9 |  |  |  |
| 风道 | 镀锌钢板 | ㎡ | 39 |  |  |  |
| 铜管 | φ6.35 | m | 36 |  |  |  |
| 铜管 | φ9.52 | m | 37 |  |  |  |
| 铜管 | φ12.7 | m | 35 |  |  |  |
| 铜管 | φ15.88 | m | 25 |  |  |  |
| 铜管 | φ19.05 | m | 16 |  |  |  |
| 铜管 | φ28.58 | m | 3 |  |  |  |
| 冷凝水管 | De32 | m | 82 |  |  |  |
| 管道保温 | 难燃橡塑保温 | m³ | 1.51 |  |  |  |
| 安装费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 拆除四面出风嵌入室内机 | RCI-125FSKNQ | 套 | 3 |  |  |  |
| 拆除铜管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 拆除冷凝水管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 价格合计（元） |  |

**附件4：采购需求**

**一、采购内容**

山东省第二康复医院住院楼8楼原康复大厅日立中央空调改造

1. **服务内容及要求**

**1.标准要求**

达到国家要求的相关标准。

**2.工程量清单**

| 序号 | 房间名称 | 面积 | 设备名称 | 型号规格 | 单台制冷量（KW） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男更衣室 | 8.4 | 低静压风管式室内机（原设备） | RPIZ-28FSN6QC/P | 2.8 | 台 | 1 |
| 2 | 女更衣室 | 8 | 低静压风管式室内机（原设备） | RPIZ-22FSN6QC/P | 2.2 | 台 | 1 |
| 3 | 换鞋室 | 20.2 | 低静压风管式室内机 | RPIZ-45FSN6QC/P | 4.5 | 台 | 1 |
| 4 | 办公室 | 10.55 | 低静压风管式室内机（原设备） | RPIZ-28FSN6QC/P | 2.8 | 台 | 1 |
| 5 | 控制室 | 24.04 | 低静压风管式室内机 | RPIZ-50FSN6QC/P | 5.0  | 台 | 1 |
| 6 | 换车间 | 14.01 | 低静压风管式室内机 | RPIZ-32FSN6QC/P | 3.2 | 台 | 1 |
| 7 | 污秽处理间 | 10.33 | 低静压风管式室内机 | RPIZ-28FSN6QC/P | 2.8 | 台 | 1 |
| 8 | 线控器 | PC-P1HEQ | 个 | 7 |
| 9 | 分歧管 | 日立配套 | 个 | 9 |
| 10 | 风道 | 镀锌钢板 | ㎡ | 39 |
| 11 | 铜管 | φ6.35 | m | 36 |
| 12 | 铜管 | φ9.52 | m | 37 |
| 13 | 铜管 | φ12.7 | m | 35 |
| 14 | 铜管 | φ15.88 | m | 25 |
| 15 | 铜管 | φ19.05 | m | 16 |
| 16 | 铜管 | φ28.58 | m | 3 |
| 17 | 冷凝水管 | De32 | m | 82 |
| 18 | 管道保温 | 难燃橡塑保温 | m³ | 1.51 |
| 19 | 安装费用 | 项 | 1 |
| 20 | 拆除四面出风嵌入室内机 | RCI-125FSKNQ | 套 | 3 |
| 21 | 拆除铜管 | 项 | 1 |
| 22 | 拆除冷凝水管 | 项 | 1 |

**3.其他要求**

**工期：**10天。

（供应商可根据自身实际情况自报最短工期。）

**质保期：**自验收合格之日起2年。

（供应商可根据自身实际情况自报最长质保期。）

**付款方式：**验收通过，付至审计金额的97%，质保期后一次性无息支付余款。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| 投标报价 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30%×100。项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。高于招标控制价的为无效报价。 |
| 技术部分 | 50分 | （1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性等0-10分；（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施0-10分；（3）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施0-10分；（4）安全文明施工和环境保护措施0-10分；（5）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案0-10分；  |
| 商务部分 | 20分 | （1）缺陷责任期保修服务措施，由评委酌情打分，0-10分。（2）缺陷责任期保修服务人员的安排计划、响应时间、响应程度及保证措施，由评委酌情打分，0-10分 |